# https://dev.to/enbis/how-udev-rules-can-help-us-to-recognize-a-usb-to-serial-device-over-dev-tty-interface-pbk
#
#SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6001", SYMLINK+="tty%E{ID_MODEL}"
SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", SYMLINK+="dsPIC0"
#SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", SYMLINK+="dsPIC0"
